双环评〔2026〕4号
关于湖南闽湘废旧汽车拆解扩建项目环境影响报告表的批复
湖南闽湘再生资源有限公司：

你公司委托湖南恒景环保科技有限公司编制的《湖南闽湘废旧汽车拆解扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关申请审批的附件已收悉，经研究，现批复如下：

湖南闽湘废旧汽车拆解扩建项目位于双牌县五里牌镇全家洲村现有厂区内。扩建后年拆解报废机动车规模由6000辆（包括摩托车2400辆/年、大中型车1600辆/年和小型车2000辆/年）提升至10000辆（包括摩托车2400辆/年、大中型车2000辆/年、小型车4500辆/年和新能源车1100辆/年）。主要生产工艺流程为：车辆进厂、检查、登记、拆解预处理、拆解、切割、打包、贮存等。本次新建3栋1层厂房，新增新能源汽车拆解、破碎等工艺，配套完善废气、废水、噪声、固废污染防治设施。项目总投资800万元，其中环保投资61万元，占总投资的7.6%。
项目符合国家产业政策。根据《报告表》分析结论和专家评审意见，在建设单位严格落实《报告表》和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国生态环境法典》第一百零二条等规定，从环保的角度分析，我局原则同意该项目按环评报告表所列工程的地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，严格落实报告表提出的污染防治要求，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。该项目须严格按照《报废机动车回收管理办法》、《报废机动车回收拆解企业技术规范》、《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》的要求进行建设。按照国家《环境保护图形标志》的规定，设置原国家环境保护局统一制作的环境保护图形标志牌，便于企业管理和公众监督。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流”的原则建设厂区排水管网，设置收集沟、初期雨水收集池。初期雨水经厂区污水处理站“格栅+隔油池+调节池+组合气浮池+反应池+沉淀池+过滤+消毒+回用水池”工艺处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后全部用于厂区绿化。生活污水经化粪池+厂区污水处理站处理后，回用于厂区绿化。

（三）废气污染防治。拆解产生的粉尘经移动式除尘器处理。破碎粉尘通过集气罩+布袋除尘器处理。废油液挥发的有机废气通过集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后，通过不低于15m 排气筒（DA001）外排，确保非甲烷总烃达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1中其他行业最高允许排放浓度限值要求。切割废气经布袋除尘器处理后通过不低于15m 高排气筒（DA002）排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。厂区内无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2中的排放限值；厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准限值要求。

（四）噪声污染防治。优化厂区内设备布局,选用低噪声设备并采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）固体废物处置。报废汽车拆解产生的钢铁、有色金属、塑料、玻璃、橡胶、电线电缆、废安全气囊（引爆后）、废皮布制品等一般固废经分类收集贮存后，外售综合利用。废制冷剂、废铅酸蓄电池、废油废液、废油类滤清器、废尾气催化剂、废电路板及元器件、石棉废物、污水处理污泥、废活性炭、含油废抹布/手套等危险废物，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行收集贮存后，交由资质单位进行处理，危废暂存间须按要求设置并建立相关台账，规范设立标识标牌等。生活垃圾收集交由环卫部门处理。

（六）环境风险防范。严格履行建设单位环保主体责任，加强生产和环保管理，安排环保专员负责环保设施运转维护。制定环境风险应急预案及防范措施，防范污染事故的发生。

（七）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

（八）总量控制。本项目总量控制指标为VOCs≤0.12t/a。

三、项目应当在建成投运前依法申请并取得排污许可证，并按照建设项目环境保护“三同时”相关规定，自主开展环境保护竣工验收。项目各排污口应按相关技术规范配置采样平台，项目建成投产后，依法开展自行监测，并建立环境管理台账制度。

四、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

五、本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自本批复文件批准之日起,如超过5年方决定项目开工建设的，环境影响评价文件应当重新报我局审核。
六、永州市双牌生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作，督促落实好各项环保措施。你公司应当按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

                                          永州市生态环境局
                                          2026年9月15日
抄送：双牌县五里牌镇人民政府，湖南恒景环保科技有限公司



